* ПЗС матрица 1/3” Sony Super HAD II Hi-Resolution
* Видеопроцессор NextChip A1
* Разрешение 600твл. цветн. / 640твл. ч/б. режим
* Функция подавления шумов (2D+3D DNR)
* Функция накопления заряда (DSS)
* Поддержка зон маскирования (4 зоны)
* Экранное меню настройки параметров камеры (OSD)
* Автоматическая или ручная регулировка диафрагмы объектива
* Автоматическое переключение режимов "День/Ночь" (фотосенсор)
* Возможность работы с объективами типа C/CS
* Питание: AC24/DC12V или только 12V DC
* Цвет корпуса - комбинированный, графит/чёрный